Evalúa tus conocimientos

1. Existen peladores de cable y cortadores de cable en una sola herramienta, pagina 127 alicates para pelar cable último párrafo.
2. Se pela el cable, se ordenan los cables de cobre según el código de colores, se hace un corte recto, se introducen en el conector hasta las cuchillas y se crimpa, página 128, indica los pasos.
3. Cortar el cable, pelar el cable, pelar el cable, doblar la malla externa hacia afuera, ajustar la longitud del vivo, introducir el conector y crimpar, página 129 en el principio.
4. La herramienta de impacto simple se emplea en módulos keystone y en regletas, página 129 a mitad de hoja.
5. Se debe pelar el cable antes de cortar la fibra óptica, página 131
6. Existen diferentes hojas de gramaje distinto para afinar en el pulido, página 132 en el punto 2.2.
7. Ninguna de las anteriores.
8. Que el corte será limpio y recto, página 132 segundo párrafo segunda línea
9. El comprobador de continuidad, página 136 en el final
10. Todas son ciertas, página 137 apartado larteral